Město Český Krumlov
      Název akce : Výměna okem ZŠ Linecká v Městské památkové zóně 
			    Český krumlov 
      Náměstí Svornosti 1
      381 01 Český Krumlov
      Pan Zdeněk Kmoch
      Tel: 724 192 165    Fax:
	 Email: zdenek.kmoch@mu.ckrumlov.cz

      Vážení,

      děkujeme Vám za Váš zájem o naše výrobky a zasíláme Vám cenovou
      nabídku dřevěných oken a dveří zpracovanou podle Vašich požadavků.

      Materiál: lepená třívrstvá lamela v profilu IV 68 ze smrku,
                meranti popř. dubu. Dřevo má nízký součinitel tepelné
                roztažnosti a vyniká vysokou pevností v tahu i tlaku,
                třívrstvá lamela vyrovnává přirozené pnutí dřeva
                a zajišťuje rozměrovou a tvarovou stálost.
      Nátěr:    vodou ředitelná silnovrstvá lazura ZOWOSAN firmy ZOBEL
                vyznačující se vysokou elasticitou a trvanlivostí je
                nanášená máčením a opakovaným vysokotlakým stříkáním.
      Kování:   celoobvodové kování TITAN AF firmy SIEGENIA AUBI
                s bezpečnostními prvky, ovládané čtyřpolohovou klikou,
                spárové větrání (mikroventilace) již ve standardním proveden
                Vnitřní části kování jsou opatřeny krytkou. Standardně
                vybaveno pojistkou proti chybnému otevření oken.
      Těsnění:  celoobvodové dvojité těsnění od firmy DEVENTER
      Zasklení: izolační dvojsklo 4-16-4 s tepelným distančním rámečkem
                z TGI - W profilu. Koeficient prostupu tepla U=1,1 W/m2K
      Okapnice: zaoblená termookapnice GUTMAN s přerušeným tepelným
                mostem, standardně doplněná křídlovou okapničkou.

            Jednotlivé prvky jsou zobrazeny při pohledu zevnitř, dveře při
      pohledu na panty (ven otevíravé z venku, dovnitř otevíravé zevnitř).

      list č. 2

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      1        3   ks            IV68-okenní rám

1655

840

375

620

375

2495

1370

1

2

3

4

                                 okenní křídlo
                                 fix-pevně zasklený rám
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : Tmavý mahagon
                                 výplň  :
                                 U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček hnědý
                                 kování : Sklopné - klika nahoře
                                          pevně v rámu
                                          OS pravé spárové nůžky
                                 příčky :
                                 nalepovací příčka+duplex  26mm
                                 okapnice: bronz
                                 spoj-spojovací pera
                                 pozn.  : ofrézované hrany křídel
                                          a rámu
                                 hnědý rámeček,hnědý silikon
                                 překrytí AL okapnice dřevěnou krytkou
                                 ofrézované nalep.příčky,lišty
                                 štulpová lišta na sloupky
						   č.220 II.patro, uzamyk.klika na spod.kř.
						   standardní klika bronz na horním kř.
						   vnitřní parapet, textilní roleta 
                                 rozměry: 1370x2495

      2        2   ks            IV68-okenní rám

1655

840

375

620

375

2495

1370

1

2

3

4

                                 okenní křídlo
                                 fix-pevně zasklený rám
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : Tmavý mahagon
                                 výplň  :
                                 U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček hnědý
                                 kování : Sklopné - klika nahoře
                                          pevně v rámu
                                          OS pravé spárové nůžky
                                 příčky :
                                 nalepovací příčka+duplex  26mm
                                 okapnice: bronz
                                 spoj-spojovací pera
                                 pozn.  : ofrézované hrany křídel
                                          a rámu
                                 hnědý rámeček,hnědý silikon
                                 překrytí AL okapnice dřevěnou krytkou
                                 ofrézované nalep.příčky,lišty
                                 štulpová lišta na sloupky, kabinet
						   č.221 II.patro, 
						   standardní klika bronz 
						   vnitřní parapet, textilní roleta 
                                 rozměry: 1370x2495

      list č. 3

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      3        3   ks            IV68-okenní rám

1655

840

375

620

375

2495

1370

1

2

3

4

                                 okenní křídlo
                                 fix-pevně zasklený rám
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : Tmavý mahagon
                                 výplň  :
                                 U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček hnědý
                                 kování : Sklopné - klika nahoře
                                          pevně v rámu
                                          OS pravé spárové nůžky
                                 příčky :
                                 nalepovací příčka+duplex  26mm
                                 okapnice: bronz
                                 spoj-spojovací pera
                                 pozn.  : ofrézované hrany křídel
                                          a rámu
                                 hnědý rámeček,hnědý silikon
                                 překrytí AL okapnice dřevěnou krytkou
                                 ofrézované nalep.příčky,lišty
                                 štulpová lišta na sloupky,učebna
						   č.120 I.patro, uzamyk.klika na spod.kř.
						   standardní klika bronz na horním kř.
						   vnitřní parapet, textilní roleta 
                                 rozměry: 1370x2495

      4        2   ks            IV68-okenní rám

1655

840

375

620

375

2495

1370

1

2

3

4

                                 okenní křídlo
                                 fix-pevně zasklený rám
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : Tmavý mahagon
                                 výplň  :
                                 U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček hnědý
                                 kování : Sklopné - klika nahoře
                                          pevně v rámu
                                          OS pravé spárové nůžky
                                 příčky :
                                 nalepovací příčka+duplex  26mm
                                 okapnice: bronz
                                 spoj-spojovací pera
                                 pozn.  : ofrézované hrany křídel
                                          a rámu
                                 hnědý rámeček,hnědý silikon
                                 překrytí AL okapnice dřevěnou krytkou
                                 ofrézované nalep.příčky,lišty
                                 štulpová lišta na sloupky, počítač.učebna
						   č.121 I.patro, uzamyk.klika na spod.kř.
						   standardní klika bronz na horním kř.
						   vnitřní parapet, textilní roleta 
                                 rozměry: 1370x2495

      list č.: 4

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      5        2   ks            IV68-okenní rám

1500

750

630

630

2250

1260

1

2

3

                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : Tmavý mahagon
                                 výplň  :
                                 U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček hnědý
                                 kování :
                                 Sklopné - klika nahoře
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : ofrézované hrany křídel
                                          a rámu
                                 hnědý rámeček,hnědý silikon
                                 překrytí AL okapnice dřevěnou krytkou
                                 ofrézované nalep.příčky,lišty
                                 štulpová lišta na sloupky, kuchyňka
						   č.13 přízemí, uzamyk.klika na spod.kř.
						   standardní klika bronz na horním kř.
						   vnitřní parapet, textilní roleta 

                                 rozměry: 1260x2250

      6        2   ks            IV68-okenní rám

1500

750

630

630

2250

1260

1

2

3

                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : Tmavý mahagon
                                 výplň  :
                                 U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček hnědý
                                 kování :
                                 Sklopné - klika nahoře
                                 O levé štulp dolní, závora
                                 OS pravé spárové štulp horní
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : ofrézované hrany křídel
                                          a rámu
                                 hnědý rámeček,hnědý silikon
                                 překrytí AL okapnice dřevěnou krytkou
                                 ofrézované nalep.příčky,lišty
                                 štulpová lišta na sloupky, hlavní kuchyň
						   přízemí, 
						   standardní klika bronz 
						   textilní roleta, okenní síť pole 3 
                                 rozměry: 1260x2250

      

      
      list č.: 5

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

      7        4   ks            IV68-okenní rám

490

790

1

                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : Smrk nastavený
                                 nátěr  : Tmavý mahagon
                                 výplň  :
                                 U=1,1 W/m2K TGI-W rámeček hnědý
                                 Cathedral gross čirý
                                 kování : Sklopné - klika nahoře
                                 okapnice: bronz
                                 pozn.  : ofrézované hrany křídel
                                          a rámu
                                 hnědý rámeček,hnědý silikon
                                 okenní klika standard bronz
                                 sklepní okna
                                 pozor na mřížky
                                 rozměry: 790 x490

      8        142 m             MONTÁŽNÍ PRÁCE

      9        18  ks            Počet okenních a dveřních rámů

      částka položek                                              
      Montáž                                                       
      Demontáž                                                      
      Likvidace starých oken                                        
      Zednické začištění                                           
      Vnitřní parapet                                              
      Příplatek za rustikální profil                               
      Roletky JAZZ 32 14 ks                                        
      Uzamykatelná klika 10 ks                                      
	 Okenní sítě										   
      Ostatní náklady                                               
                                                               
      částka netto                                                
      DPH 21%                                21.00 %              
                                                               
      částka brutto                                               

	 

      list č.: 6

      Poznámky :

	 Okna musí duplikovat již vyměněná okna na budově.
                                                                ____________

      Okrasné prvky jsou naceněné pouze z exteriérové strany a zahrnují:
      ofrézované hrany rám i křídlo, okrasné štulpy, překrytí Al okapnice
      dřevěnou krytkou, lišty na sloupky, ofrézované nalepovací příčky 26mm.

      Dvojsklo s TGI-W rámečkem v HNĚDÉ barvě, pro zasklení použitý hnědý
      silikon.

                                                                ____________