
**ČOV ČESKÝ KRUMLOV / PROVOZNÍ BUDOVA / DLAŽBY A OBKLADY**

***3.7.2025***

**KERAMICKÁ DLAŽBA – 3 VARIANTY, VYVZORKOVAT, VÝBĚR DLE INVESTORA**

<https://www.gres.cz/dlazba-rufus-ochra-gres-glaz-mat-40x40.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=product&gclid=EAIaIQobChMIsomqtOer_wIVjYxoCR14fACeEAQYAiABEgLkJfD_BwE>

 Rufus Ochra Gres Glaz. Mat 400 x 400 x 7,8, R10, zn. Kwadro

<https://www.senesi.cz/ebs-jamaica-dlazba-30x30-hneda>

 EBS Jamaica 300 x 300 x 8, R9, mat

<https://www.siko.cz/dlazba-rako-siena-cerveno-hneda-22-5x45-cm-mat-darpt665-1/p/DARPT665.1?gclid=EAIaIQobChMI1I-e0Omr_wIVHIVoCR2zgAEcEAkYBCABEgLlZ_D_BwE>

 Rako Siena DARPT665.1 červeno hnědá, 225 x 450 x 8, R9, cotto mat

**OBKLAD Rako System bílá mat 20 x 40 x 7 cm WAAMB104 glazovaná hladká**

<https://www.rako.cz/cs/waamb104>

Spárovací hmota: CERESIT 39 pergamon

 kladení naležato, na střih

Vnější rohy: lišta „L“, bílá mat

Silikony ve stejném odstínu jako spárovací hmota