## Popis, návrhy na restaurování vestavěné skříně z  kostela

## Božího těla v Č. Krumlově

## 

## Popis

Dvířka, dvoudveřové skříně, rámové konstrukce s plochými olištovanými kazetami. Nad dvířky vysoká profilovaná římsa. Skříň je celá orámovaná prkennými, prořezávanými a po obvodě profilovanými obložkami.

Povrchová úprava dvířek a spodní obložky je provedena světle hnědým fládrem, boční a horní obložky, vlys s římsou jsou přebronzovány.

**Současný stav**

Povrchová úprava znečištěna, na povrchu drobná mechanická poškození,chybí části vybíhajících profilů obložek, místy dřevo napadeno červotočem, dvířka jsou v závěsech uvolněna.

**Průzkum**

Pod bronzovým nátěrem je okrový hlinkový nátěr, pod kterým se nachází světlý fládr jako na dvířkách a spodní obložce. Pod fládrem se nachází již původní malba na klihokřídovém podkladu. Na obložkách se jedná o barevnými linkami kopírování profilu s  povrchová úprava dvířek je podle zatím provedených sond, světle modrá, lišty kolem výplní i přední desky skříně mají povrchovou úpravu světle šedou.

**Návrh na restaurování**

Fládrový nátěr sejmout, doplnit chybějící křídový podklad, vyspravit veškerá poškození dřeva, provést asanaci. Barevnou povrchovou úpravu zretušovat z přetřít damarovým lakem s voskem,

**V Táboře 14.4. 2015**



ŘEZBÁŘSTVÍ

Smyslovská 446

391 56 Tábor-Měšice

IČO. 43828361

DIČ.CZ 5707100520

Č. licence 6850/2004

mob.606 900 131

**Cenová kalkulace restaurování barevné polychromie.**

**Snímání druhotné povrchové úpravy ------ 34 000 Kč**

**Retuše malby ------------------------------------- 24 000 Kč**

**Celkem 58 000 Kč**

**+15% DPH 8 700 Kč**

**66 700 Kč**



ŘEZBÁŘSTVÍ

Smyslovská 446

391 56 Tábor-Měšice

IČO. 43828361

DIČ.CZ 5707100520

Č. licence 6850/2004

mob.606 900 131

**V Táboře14.4. 2015**

## 