Vážený pane Zrno,

Děkuji Vám za zaslanou poptávku.

Jak jsem se již zmiňoval do telefonu, tak bych skutečně doporučil epoxidové stěrky Betonepox (<http://www.luxusnipovrchy.cz/betonepox>), které jsou zcela nesavé a jsou tedy do poptávaných prostor nejideálnější.

Cena je zde 2.500 – 2.700,-CZK/m2 u stěn a 2.900 – 3.100,-CZK/m2 u podlah. Cena je bez DPH a je včetně práce a materiálu.

Ideální připravenost stěn je perlinka + 2x flexibilní lepidlo. U podlah pak beton, anhydrit s pevností v talku min. 25MPa či cementový potěr.

Tloušťka stěrky jsou cca 2mm, takže podklad již pouze kopíruje, nijak jej však nevyrovnává.

V příloze také připojuji detail sprchového koutu a jeho ideální podkladní řešení. Jsme schopni udělat.

U Pandoma jsem pak v ceně 2.250,-CZK/m2 u stěn včetně lakování a 3.250,-CZK/m2 u podlah včetně lakování. Nicméně jedná se o cementové stěrky a z dlouhodobého hlediska by mohly vznikat defekty v takto zatěžovaných prostorách.

K ceně bude účtováno ubytování dvou pracovníků v ceně 1.500,-/den.

Předpokládaná doba provádění – 5 dnů.

Věřím, že Vám to jako prvotní informace bude stačit a v případě dotazů jsem samozřejmě k dispozici.

S přátelským pozdravem,

**Radovan Najman**

Sales Manager

tel.: +420 776 778 767

[najman@luxusnipovrchy.cz](mailto:najman@luxusnipovrchy.cz)

[www.luxusnipovrchy.cz](http://www.luxusnipovrchy.cz)

Showroom: V Štíhlách 2031/12, Praha 4 – Krč  142 00